Politechnika Wrocławska  





           Wrocław,02.03.2026 r.

Katedra Mechaniki Budowli 
i Inżynierii Miejskiej

Temat ćwiczenia projektowego 

z Inżynierii miejskiej – kubaturowych obiektów podziemnych

dla ................................................. .


Zaprojektować osadnik ścieków komunalnych o ścianach kątowych żebrowanych i niezależnym dnie mając dane:

a x b x h = ............................... 

[m]

obciążenie naziomu p = .......

 [kPa]

warunki gruntowo-wodne (szkic):

Zakres opracowania:

· obliczenia statyczne i wymiarowanie powtarzalnego fragmentu ściany oraz strefy połączenia ścian;  
· rysunek konstrukcyjny powtarzalnego fragmentu ściany i strefy połączenia – skala 1:20;

· rzut i przekroje zbiornika – skala 1:100 lub 1:50,

· rozwiązania wyznaczonych szczegółów – rysunki detali,

· opis techniczny.

· do opracowania w zespołach (dodatkowo) - wstępne wymiarowanie leja osadowego (a), wymiarowanie płyty dennej (b) w tym rysunki rozwiązań, ustalenie wymiarów osadnika prostokątnego dla uzyskania wymaganej prędkości przepływu (c).
Temat wydał:

Etapy postępowania:

· koncepcja rozwiązania funkcjonalnego i geometria zbiornika, rozpoznanie klas środowiska, zebranie obciążeń i sprawdzenie stateczności układu ściana zbiornika-przestrzeń gruntowo-wodna (17.04. 2026);

· modelowanie i wyznaczenie sił wewnętrznych w powtarzalnym fragmencie ściany i narożach dla wariantów obciążeń, wyznaczenie zbrojenia, sprawdzenie zarysowania i ew. modyfikacja zbrojenia (29.05.2026);
· wykonanie rysunków i opisu technicznego,  zadania do opracowania w zespołach, złożenie projektu do prowadzącego (25.06.2026);

